**A N E X O I**

**MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA**

Don/Doña ……………………………, con domicilio a efectos de notificaciones en………………………..………………………………………………………………………., nº……, con NIF n.°………….., en nombre propio o en representación de la entidad ……………………………………con CIF nº…………………y tlf nº…………., asícomo con la dirección de correo electrónico “habilitada” siguiente ………………………………………………., en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación, enterado del anuncio publicado en el Perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del día ….. de ……………….. de 2025, para la adjudicación del contrato mediante procedimiento Abierto Simplificado abreviado y tramitación ordinaria para la contratación en tres lotes del *“****Suministro de mobiliario urbano, biosaludable y juegos infantiles”*,** y aceptando íntegramente el contenido de los Pliegos de la licitación, se compromete a ejecutar el mismo por la siguiente cantidad:

**PRIMERO:** Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta económica:

**Lote 1** Mobiliario Urbano

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1 – SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL “MOBILIARIO URBANO”, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ÁREA NATURAL DE RECREO, OCIO, ESPARCIMIENTO Y ZONA MULTIUSOS – PARQUE DE LAS CHARCAS – 2ª FASE (T.M. DE AGAETE).** | | | | | |
| **nº de Orden** | **Unidad** | **Descripción** | **Cantidad LICITACIÓN** | **Precio OFERTADO** | **Importe OFERTADO** |
| 1 | ud | ud Suministro de Mesa Picnic de madera para jardín de medidas exteriores totales 1770x1535x740 mm, para 10 personas. Mesa muy resistente y robusta, fabricada con madera pino silvestre Suecia de primera calidad de 4,4 cm de espesor, tratada para exterior en color Cerezo. Clase 3,1. El tablero de la mesa de picnic tiene una dimensión de 1766x74cm, y la mesa una ocupación de 1770x1535 mm. Totalmente montada y lista para utilización. Terminada y Funcionando | 2,00 | € | € |
| 2 | ud | Suministro, transporte y colocación de Banco fabricado en prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso de alta calidad mod: Kube de Fundición Benito Ref. UM372, o similar, de dimensiones exteriores totales 2000x500x450 mm | 9,00 | € | € |
| 3 | ud | Suministro, transporte y colocación de Papelera fabricada en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso. Mod. Kube Nin de Benito Ref PA673, o similar. | 6,00 | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO (sin IGIC) para el PARQUE DE LAS CHARCAS** | | | | | **€** |

**Lote 2** Elementos Biosaludables

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 2 – SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL “ELEMENTOS BIOSALUDABLES”, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ÁREA NATURAL DE RECREO, OCIO, ESPARCIMIENTO Y ZONA MULTIUSOS – PARQUE DE LAS CHARCAS – 2ª FASE (T.M. DE AGAETE).** | | | | | |
| **nº de Orden** | **Unidad** | **Descripción** | **Cantidad LICITACIÓN** | **Precio OFERTADO** | **Importe OFERTADO** |
| 1 | ud | Suministro, transporte y colocación elemento biosaludable ESQUI ELIPTICA, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para uso exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x30 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
| 2 | ud | Suministro, transporte y colocación de elemento biosaludable SIMULADOR ESCALADA, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para su uso en exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x3 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
| 3 | ud | Suministro, transporte y colocación de elemento biosaludable ESQUI DE FONDO, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para su uso en exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x3 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
| 4 | ud | Suministro, transporte y colocación de elemento biosaludable TIMON, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para uso exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x30 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
| 5 | ud | Suministro, transporte y colocación de elemento biosaludable VOLANTES, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para uso exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x30 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
| 6 | ud | Suministro, transporte y colocación de elemento biosaludable VELA / PENDULO DOBLE, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para uso exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x30 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
| 7 | ud | Suministro, transporte y colocación de BIOSALUDABLE PASEO DOBLE, o similar. Estructura galvanizada y fabricada para uso exterior. Estructura metálica muy resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo. Tubo cuadrado 120x30 según norma EN 10219-1/2, metalizado y lacado. Piezas plásticas en polietileno de alta densidad. | 1,00 | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO (sin IGIC) para el PARQUE DE LAS CHARCAS** | | | | | **€** |

**Lote 3** Juegos Infantiles

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 3 – SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL “JUEGOS INFANTILES”, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ÁREA NATURAL DE RECREO, OCIO, ESPARCIMIENTO Y ZONA MULTIUSOS – PARQUE DE LAS CHARCAS – 2ª FASE (T.M. DE AGAETE).** | | | | | |
| **nº de Orden** | **Unidad** | **Descripción** | **Cantidad LICITACIÓN** | **Precio OFERTADO** | **Importe OFERTADO** |
| 1 | ud | Suministro, transporte y colocación Suministro de TORRE MULTIJUEGO MOD. LEVU,o similar. La estructura multijuego Levu de la serie Phineas está diseñada para ofrecer un espacio de juego seguro y desafiante. Con tres torres conectadas mediante una trepa y un tubo de gateo, Levu incluye dos toboganes de diferentes alturas, una barra de bomberos y acceso mediante rocódromo, proporcionando múltiples actividades que fomentan el desarrollo motor y la coordinación. Esta estructura es ideal para parques infantiles y áreas recreativas que buscan una opción completa y divertida. | 1,00 | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO (sin IGIC) para el PARQUE DE LAS CHARCAS** | | | | | **€** |

**SEGUNDO:** Que declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente

**TERCERO:** Que declaro bajo mi responsabilidad los siguientes extremos:

- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta

- Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida.

- Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública.

-Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia.

**CUARTO:** Que la licitadora a la que represento va a subcontratar

**SI**…….**NO**…...**Nombre de la empresa a la que se va a subcontratar:**

* Nombre y perfil empresarial:
* CIF:
* Importe a subcontratar:

Indicar lo que proceda en base a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

**QUINTO:** Que la empresa tiene/ no tiene (táchese lo que no proceda) la condición de PYME, teniendo en cuenta el número de empleados, el volumen de negocios anual y el balance generalde la misma.

En a………..de…………………de 2025